Pielikums

**Informācija par iespējamās patvertnes tehnisko stāvokli**\*

Adrese:

Saziņas iespējas ar personu, kura var nodrošināt iekļūšanu iespējamā patvertnē:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Jautājums** | **Jā** | **Nē** | **Piezīmes** |
|  | Vai iespējamā patvertne atrodas pagrabstāvā?[[1]](#footnote-1) |  |  |  |
|  | Vai iespējamā patvertne atrodas pazemes stāvā?[[2]](#footnote-2) |  |  |  |
|  | Vai iespējamā patvertne ir izbūvēta no dzelzsbetona? |  |  |  |
|  | Vai iespējamā patvertne ir izbūvēta no blokiem (bloku materiālu norādīt ailē “Piezīmes”)? |  |  |  |
|  | Vai iespējamā patvertne ir izbūvēta no ķieģeļiem? |  |  |  |
|  | Vai iespējamās patvertnes telpās ir novērojamas applūšanas pazīmes? |  |  |  |
|  | Vai iespējamās patvertnes telpu augstums ir vismaz 1,8 metri? |  |  |  |
|  | Vai iespējamās patvertnes ieejas durvju platums dod iespēju tajā iekļūt ar bērnu ratiņiem vai ratiņkrēsliem patstāvīgi vai ar līdzcilvēku palīdzību (brīvais durvju platums vismaz 90 centimetri)? |  |  |  |
|  | Vai iespējamās patvertnes telpas ir pieejamas un atbrīvotas no atkritumiem, būvgružiem, konstrukcijām ar priekšmetiem ar asām malām kas var radīt papildu apdraudējumu personām, kuras tajās atrodas? |  |  |  |
|  | Vai iespējamās patvertnes telpās atrodas ķīmiskas, uzliesmojošas, viegli uzliesmojošas un sprādzienbīstamas vielas? |  |  |  |
|  | Vai iespējamās patvertnes telpu apdarē ir izmantoti degoši materiāli? |  |  |  |
|  | Vai iespējamās patvertnes telpās izvietots siltummezgls? |  |  |  |
|  | Vai iespējamās patvertnes telpās atrodas tehniskās telpas?[[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Vai iespējamās patvertnes telpās ir elektrotīkls (virs 0,4 kilovati)? |  |  |  |
|  | Vai iespējamās patvertnes telpās izvietotas maģistrālās inženierkomunikācijas (izņemot ēkas iekšējie inženiertīkli)? |  |  |  |
|  | Vai iespējamās patvertnes grīdas ir līdzenas un piemērotas sēdvietu un atpūtas vietu ierīkošanai? |  |  |  |

\*Veidlapai pievieno iespējamās patvertnes telpu plānu un telpu fotogrāfijas.

1. Pagrabstāvs – ēkas stāvs vai tā daļa, kas attiecībā pret planēto zemes līmeni ir iedziļināts vairāk nekā par pusi, bet ne pilnībā no telpas augstuma (Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21", 3.24. apakšpunkts). [↑](#footnote-ref-1)
2. Pazemes stāvs – ēkas stāvs vai tā daļa, kas attiecībā pret planēto zemes līmeni ir iedziļināts visā telpas augstumā (Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21", 3.26. apakšpunkts). [↑](#footnote-ref-2)
3. Tehniskā telpa – nedzīvojama telpa inženieriekārtu un inženiertīklu izvietošanai un apkalpošanai (Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21", 3.34. apakšpunkts). [↑](#footnote-ref-3)